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Проверка поставле	ых комплектующих на объекте клиента


Менеджер	Клиент/ обьект



Осматривающий / ФИО	Осматривающий / должность

•
Дата осмотра	Цех



Станок/ Наименование/ №	Дата контроля

О
Т

			
Критично - требует немедленной замены	8	Внимание - плановая замена	8	Норма - фиксируем данные	] [  ТИП  СВЕРХГИБКИЕ КАБЕЛИ IGUS


СF-серии

L	f Chainfiex	I
СОСТОЯНИЕ ИЗОЛЯЦИИ И ЖИЛ
брыв жил - нестабильный сигнал, скачки тока, ошибки по осям
ип кабеля: силовой/ управляющий/ экранированный/ оптоволокно?

1	1
Жёсткость в зоне изгиба - потеря гибкости = усталость материала
о• о• о•
о• о• о•


Трещины, задиры, оплавление внешней оболочки кабеля
о• о• о•
--
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Состояние концевых разьёмов - следы окисления



МОНТАЖ
о о о
• • •
1
Соблюдение минимального радиуса изгиба
Мин. радиус - см. маркировку на кабеле
о•
о•
Алина сво'"' дного хода в цепи - нет натяжения в крайних положениях
1



,----
ДДННЫЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ
ООО
• • •
1
Маркировка кабеля (серия CF / артикул igus)
О•О•О •
Длина, кол-во жил, сечение (мм2), наличие экрана
i


[bookmark: Чеклист_Сверхгибкие кабели igus_Менеджер]SлиндРМ


	ИТОГ ОСМОТРА
	

	Позиции требующие немедленной замены
	Позиции для планового обслуживания
	

	Общие замечания / особенности обьекта
	Следующий осмотр/ рекомендуемый интервал


